1. 输出PWM配置

